|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Device** | **Interface** | **IP Address** | **Subnet Mask** | **Default Gateway** |
| RTA | G0/0 | 172.14.5.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| G0/1 | 172.14.10.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| ASw-1 | VLAN 1 | 172.14.5.35 | 255.255.255.0 | 172.14.5.1 |
| ASw-2 | VLAN 1 | 172.14.10.35 | 255.255.255.0 | 172.14.10.1 |
| User-01 | NIC | 172.14.5.50 | 255.255.255.0 | 172.14.5.1 |
| User-02 | NIC | 172.14.5.60 | 255.255.255.0 | 172.14.5.1 |
| User-03 | NIC | 172.14.10.50 | 255.255.255.0 | 172.14.10.1 |
| User-04 | NIC | 172.14.10.60 | 255.255.255.0 | 172.14.10.1 |